УТВЕРЖДАЮ:
                                                        Председатель ТСЖ 
                                                   «Грибоедова 146»
                                                 
                                                            __________________М. Е. Лучина  
                                                        «___» __________________   2012 г.	
	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 на капитальный ремонт крыши по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 146 литера А  	
 Основание	Сметная стоимость - 	1 601,611 тыс.руб	
 Чертежи № 			
 	Сметная заработная плата - 	334,693 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Мая 2012 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр58-14-01	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,82	2 628,88	111,43	492 771,84	194 318	10 424,25	148,46	1 606,34	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=8,646; Имат=4,764; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м2 покрытия	1 646,42	28,38			3 349,54	2,18	23,59	
 1.1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщ. листа: 0,7 мм	7,58482	36 849,81		279 499,18		
 			т					
 2	ТЕРр58-18-03	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	1,74	3 367,69	45,8	45 005,28	14 975,73	534,18	81,26	141,39	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,703; Имат=2,513; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м2 сменяемойобрешетки	789,03	0			0	0	0	
 3	ТЕРр58-18-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	1,5	6 864,89	102,79	75 086,95	22 002,64	1 033,5	138,49	207,74	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,703; Имат=3,075; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м2 сменяемойобрешетки	1 344,74	0			0	0	0	
 4	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,4	5 528,46	32,33	8 943,42	1 812,69	86,67	39,87	15,95	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,702; Имат=2,369; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м	415,45	0			0	0	0	
 5	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,05	5 147,29	59,12	2 786,24	910,49	19,79	160,21	8,01	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,695; Имат=4,306; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м	1 669,39	0			0	0	0	
 6	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6	139,97	31,42	9 363,55	2 891,49	1 263,27	4,24	25,44	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,701; Имат=4,278; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	1 шт.	44,18	0			0	0	0	
 7	ТЕРр58-10-07	Смена: воронок водосточных труб с люлек	0,03	24 865,79	7,19	1 796,35	408,16	1,45	119,7	3,59	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,709; Имат=1,249; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 шт.	1 247,27	0			0	0	0	
 8	ТЕРр58-10-03	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,06	4 415,36	7,19	2 834,32	435,78	2,89	63,9	3,83	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,709; Имат=8,282; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 шт.	665,84	0			0	0	0	
 9	ТЕРр58-10-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,036	7 350,39	11,68	851,66	150,58	2,82	36,8	1,32	
 	(0) 	V=3,6/100; Изп=10,908; Иэмм=6,711; Имат=2,049; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м	383,46	0			0	0	0	
 10	ТЕРр58-10-02	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	0,054	7 885,65	7,19	1 984,85	543,8	2,6	88,6	4,78	
 	(0) 	V=5,4/100; Изп=10,908; Иэмм=6,709; Имат=2,049; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м	923,21	0			0	0	0	
 11	ТЕРр58-10-05	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	0,03	9 312,82	7,19	882,57	181,06	1,45	53,1	1,59	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,709; Имат=1,818; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 шт.	553,3	0			0	0	0	
 12	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	0,13	1 175,8	0,9	1 692,2	535,48	0,78	37,8	4,91	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,7; Имат=4,798; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 шт.	377,62	0			0	0	0	
 13	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	3,4	971,64	2,7	24 324,71	6 891,17	61,51	18,6	63,24	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,7; Имат=3,341; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	10 шт.	185,81	0			0	0	0	
 14	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	18,6	284,48	0,9	38 010,61	10 540,07	112,16	5,2	96,72	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,7; Имат=3,341; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	10 шт.	51,95	0			0	0	0	
 15	ТЕРр58-20-03	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	0,47	5 507,25	11,04	15 919,05	3 752,84	43,19	70,25	33,02	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=8,323; Имат=3,346; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м	732,01	2,34			12	0,18	0,08	
 16	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	1,14	182,14	76,31	3 036,88	1 033,11	416,35	7,67	8,74	
 	(0) МДС35.п.4.7	Изп=10,908; Иэмм=4,786; Имат=3,296; НР=92% (120%*0,9*0,85); СП=44% (65%*0,85*0,8); ЗП=72,24*1,15; ЭММ=61,05*1,25; ЗПм=4,58*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; 	100 м ограждения	83,08	5,73			71,25	0,36	0,41	
 16.1	201-8052	Конструкции стальные перил	0,342	57 260,59		19 583,12		
 			т					
 17	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	70	66,68	33,33	80 014,9	25 464,6	13 790,7	3,5	245	
 	(0) МДС35.п.4.7	Изп=10,908; Иэмм=5,911; НР=92% (120%*0,9*0,85); СП=44% (65%*0,85*0,8); ЗП=29*1,15; ЭММ=26,66*1,25; ЗПм=4,72*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,34*1,25; 	1 м3 утеплителя	33,35	5,9			4 505,2	0,43	30,1	
 17.1	406-9003-002П	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм	72,1	1 288,13		92 874,17		
 			м3					
 18	ТЕРр58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (щелевой продух) прим.	0,2124	2 642,45	39,46	3 316,24	716,07	65,49	31,83	6,76	
 	(0) 	V=21,24/100; Изп=10,908; Иэмм=7,814; Имат=3,361; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м2	309,07	5,73			13,28	0,44	0,09	
 19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (щелевой продух)	0,2124	10 228,06	32,71	13 719,14	3 130,29	41,2	129,66	27,54	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=21,24/100; Изп=10,908; Иэмм=5,93; Имат=3,342; НР=92% (120%*0,9*0,85); СП=44% (65%*0,85*0,8); ЗП=1174,86*1,15; ЭММ=26,17*1,25; ЗПм=3,16*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; 	100 м2 покрытия	1 351,09	3,95			9,15	0,25	0,05	
 20	ТЕРр58-14-06	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов (выход на кровлю) прим.	0,045	1 868,56	105,31	1 482,2	583,54	40,93	109,77	4,94	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=8,636; Имат=4,792; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); 	100 м2 покрытия	1 188,81	26,69			13,1	2,05	0,09	
 20.1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщ. листа: 0,7 мм	0,028485	36 849,81		1 049,67		
 			т					
 ИТОГО:	823 822,96	291 277,59	27 945,18	2 510,85	
 			7 973,52	54,41	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	291277,59	1	291 277,59	
 Машины и механизмы	27945,18	1	27 945,18	
 Материалы	132072,93	1	132 072,93	
 Итого по неучтенным материалам		393 006,14	
 Итого		844 301,84	
 Итого накладных расходов		219 653,11	
 Итого сметной прибыли		152 873,48	
 Итого		1 216 828,43	
 	
 №2 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251"	3,24	285,79	102,11	15 930,63	6 102,15	1 938,69	14,85	48,11	
 	(0) МДС35.п.4.7	Изп=10,908; Иэмм=5,86; Имат=4,397; НР=77% (100%*0,9*0,85); СП=48% (70%*0,85*0,8); ЗП=150,14*1,15; ЭММ=81,69*1,25; ЗПм=1,9*1,25; ТЗТ=12,91*1,15; ТЗТм=0,14*1,25; 	100 м2 обрабатываемой поверхности	172,66	2,38			84,11	0,18	0,58	
 1.1	113-8070	Антисептик-антипирен "Пирилакс СС-2" для древесины 	104,324598	139,4		14 542,85		
 			кг					
 2	ТЕРр69-7-02	Устройство: переходных мостиков на чердаке	0,05	9 877,79	164,87	2 583,55	558,01	57,6	104,4	5,22	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,987; Имат=3,16; НР=66% (78%*0,85); СП=40% (50%*0,8); 	100 пог.м переходных мостиков	1 023,12	5,99			3,27	0,46	0,02	
 ИТОГО:	18 514,18	6 660,16	1 996,29	53,33	
 			87,38	0,6	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	6660,16	1	6 660,16	
 Машины и механизмы	1996,29	1	1 996,29	
 Материалы	1529,97	1	1 529,97	
 Итого по неучтенным материалам		14 542,85	
 Итого		24 729,27	
 Итого накладных расходов		5 133,86	
 Итого сметной прибыли		3 193,92	
 Итого		33 057,05	
 	
 №3 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (прим. выходов на кровлю)	3	443,69	28,14	9 298,5	2 599,59	469,47	7,62	22,86	
 	(0) МДС35.п.4.7	Изп=10,908; Иэмм=5,561; Имат=2,655; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=69,08*1,15; ЭММ=22,51*1,25; ЗПм=1,74*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; 	1 слуховое окно	79,44	2,18			71,34	0,14	0,42	
 1.1	203-9053-001П	Переплеты оконные для жилых зданий площадью до 0,5 м2	1,5	350,96		526,44		
 			м2					
 ИТОГО:	9 298,5	2 599,59	469,47	22,86	
 			71,34	0,42	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2599,59	1	2 599,59	
 Машины и механизмы	469,47	1	469,47	
 Материалы	2677,11	1	2 677,11	
 Итого по неучтенным материалам		526,44	
 Итого		6 272,61	
 Итого накладных расходов		2 403,84	
 Итого сметной прибыли		1 148,5	
 Итого		9 824,95	
 	
 №4 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-38-01	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	14	43,12	0	11 861,61	4 886,78	0	3,15	44,1	
 	(0) 	Изп=10,908; Имат=2,112; НР=88% (103%*0,85); СП=48% (60%*0,8); 	1 шт.	32	0			0	0	0	
 1.1	507-9005-004П	Трубы канализационные из полиэтилена низкого давления: 100 мм, с раструбом	21,42	119,58		2 561,4		
 			м					
 2	ТЕРр65-38-02	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	5	76,8	0	2 852,06	764,65	0	1,38	6,9	
 	(0) 	Изп=10,908; Имат=3,337; НР=88% (103%*0,85); СП=48% (60%*0,8); 	1 шт.	14,02	0			0	0	0	
 ИТОГО:	14 713,67	5 651,43	0	51	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	5651,43	1	5 651,43	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы	1376,28	1	1 376,28	
 Итого по неучтенным материалам		2 561,4	
 Итого		9 589,11	
 Итого накладных расходов		4 973,26	
 Итого сметной прибыли		2 712,69	
 Итого		17 275,06	
 	
 №5 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр60-10-03	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	0,17	2 993,67	189,93	9 484,47	3 877,63	150,66	200,68	34,12	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=4,666; Имат=7,44; НР=66% (78%*0,85); СП=50% (63%*0,8); 	100 труб	2 091,09	26,39			48,94	1,67	0,28	
 1.1	404-0164	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: М 150	0,085	7 388,57		628,03		
 			1000 шт.					
 2	ТЕРр60-10-04	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	0,76	925,36	59,14	13 180,04	5 408,45	209,72	62,61	47,58	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=4,666; Имат=7,44; НР=66% (78%*0,85); СП=50% (63%*0,8); 	100 труб	652,4	8,22			68,14	0,52	0,4	
 2.1	404-0164	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: М 150	0,19	7 388,57		1 403,83		
 			1000 шт.					
 3	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,61	2 279,41	1,53	24 041,95	9 932,25	5,9	131,4	80,15	
 	(0) 	Изп=10,908; Иэмм=6,327; Имат=7,258; НР=67% (79%*0,85); СП=40% (50%*0,8); 	100 м2 поверхности	1 492,7	0			0	0	0	
 ИТОГО:	46 706,46	19 218,33	366,28	161,85	
 			117,08	0,68	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	19218,33	1	19 218,33	
 Машины и механизмы	366,28	1	366,28	
 Материалы	5586,67	1	5 586,67	
 Итого по неучтенным материалам		2 031,86	
 Итого		27 203,14	
 Итого накладных расходов		12 860,7	
 Итого сметной прибыли		8 674,49	
 Итого		48 738,33	
 	
 №6 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	[311-01-146-1 (2)]	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	18,72	55,39	0	1 036,9	1 036,9	0		
 			1 т	55,39	0			0		
 2	[310-3025-1]	Расстояние перевозки: от 24.1 до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера	18,72	120,95	120,95	2 264,18		2 264,18		
 			1 т							
 ИТОГО:	3 301,08	1 036,9	2 264,18	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 <Нет вида работ> (1, 2)	
 Зарплата	1036,9	1	1 036,9	
 Машины и механизмы	2264,18	1	2 264,18	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		3 301,08	
 Погрузо-разгрузочные работы (1, 2)	
 Накладные расходы	(1036,9+0)	100%	1 036,9	
 Сметная прибыль	(1036,9+0)*0,6	60%	622,14	
 Итого		4 960,12	
 	
 Итого		4 960,12	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		4 960,12	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1 330 683,94	
 Непредвиденные расходы	1330683,94*0,02	2%	26 613,68	
 Итого		1 357 297,62	
 НДС	1357297,62*0,18	0,18	244 313,57	
 Итого		1 601 611,19	

В акте по форме КС-2 учесть возврат стоимости металлолома по факту	
	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ